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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia


Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa, wolnego od wad, jednego fabrycznie nowego samochodu typu bus 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich wyposażonego w  windę hydrauliczną, na potrzeby Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku   w ramach projektu współfinansowanego przez PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”
Szczegółowy wykaz parametrów podano w tabeli zamieszczonej poniżej.

      WYKAZ PARAMETRÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania podstawowe
	L.p.
	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego 

	1.
	Przeznaczenie
	osobowy

	2.
	Rodzaj nadwozia
	mikrobus przeszklony

	3.
	Ilość drzwi
	4 (w tym 1 dwuskrzydłowe)

	
	Wymiary:

	4.
	Rozstaw osi [mm]
	 3300

	5.
	Długość [mm]
	5000

	6.
	Wysokość [mm]
	1900

	
	Silnik

	7
	Rodzaj
	Diesel, wysokoprężny, spełniający  normę emisji  spalin i zanieczyszczeń tj. :  tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów (niemetanowych) zgodnie z normą EURO 6

	8
	Pojemność [ccm]
	1900

	9
	Zużycie paliwa zmierzone według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych w cyklu łączonym (średnie)
	maksymalnie zużycie 7,6 1/100 km

	10
	Moc silnika
	110 kW


Wymagania pozostałe
	Podwozie,nadwozie

	11
	Rozmiar kół
	 16 cali 

	12
	Komplet opon zimowych i letnich
	

	13
	Przeniesienie napędu
	przednia oś

	14
	Niezależne zawieszenie  przednie i tylne ze stabilizatorem
	

	15
	Skrzynia biegów 
	mechaniczna

	16
	Wspomaganie układu kierowniczego
	

	17
	Kolorystyka nadwozia
	metalizowany w odcieniach szarości

	Bezpieczeństwo (minimum)

	18
	Systemy podnoszące bezpieczeństwo jazdy: ABS (układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania), ESP (układ stabilizujący tor jazdy)
	

	19
	Pełnowymiarowa poduszka powietrzna kierowcy
	

	20
	Pełnowymiarowa poduszka powietrzna pasażera
	

	21
	Komplet pasów ze zwijaczami do mocowania wózków inwalidzkich do uchwytów podłogowych
	

	Komfort 

	22
	Klimatyzacja  klimatronik trzy strefowa z dodatkowym nawiewem na tył pojazdu i osobną regulacją temperatury, filtr przeciwpyłowy, przełącznik na cyrkulację powietrza wewnętrzną, ogrzewanie z dodatkowym nawiewem na tył pojazdu, podgrzewane szyby przednie i tylne.
	

	23
	Elektrycznie sterowane szyby drzwi  z przodu (kierowcy i pasażera)
	

	24
	Pełne przeszklenie przedziału pasażerskiego-szyby przyciemniane fabrycznie lub rolety przeciwsłoneczne.
	

	25
	Czujnik parkowania tył
	

	26
	Regulacja położenia kolumny kierowniczej w 2 płaszczyznach
	

	27
	Fotel kierowcy z regulacją wysokości 
	

	28
	Elektrycznie sterowane,  podgrzewane lusterka zewnętrzne
	

	29
	Trzecie światło STOP + tylne światło 
przeciwmgielne + przednie halogeny przeciwmgielne
	

	30
	Dodatkowe kierunkowskazy w tylnych narożnikach dachu pojazdu
	

	31
	Radio fabryczne lub zalecane przez producenta z głośnikami z przodu i z tyłu, z zestawem głośnomówiącym
	

	32
	Nawigacja  - język komunikatów polski
	

	Zabezpieczenie

	33
	Immobiliser w kluczyku
	

	34
	Zamek centralny
	

	35
	Blokada dostępu do wlewu paliwa (automatycznie po zamknięciu pojazdu lub z linki lub z kluczyka)
	

	36
	Autoalarm – sterowany zdalnie z funkcją sterowania zamkiem centralnym .
Aktywowany i wyłączany bez sygnałów dźwiękowych, honorowany przez firmy ubezpieczeniowe 
Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od zewnątrz
	

	37
	Kluczyk z pilotem z funkcją sterowania zamkiem centralnym – 2 szt.
	

	Wyposażenie

	38
	Winda w świetle drzwi tylnych umożliwiająca transport osoby na wózku inwalidzkim do pojazdu, wyposażona standardowo. 
Przełączniki służące do opuszczania i podnoszenia windy, lub pilot na kablu spiralnym obsługujący wszystkie funkcje
Barierka bezpieczeństwa otwierana po opuszczeniu platformy,
Migacze, załączone automatycznie przy włączeniu windy,
Włącznik windy
Parametry windy:
- ładowność -350 kg+/- 20 kg,
- Platforma aluminiowa o wymiarach 11000 x800 mmm     ( długość x szerokość) +/- 10 cm,
- masa własna urządzenia –maksymalnie 145 kg.,
Napięcie instalacji elektrycznej-12 V
Winda zamontowana do pojazdu
Komplet dokumentów do rejestracji  przez Urząd Dozoru Technicznego 

	

	39
	Suwane drzwi z prawej strony (przeszklone) dla przedziału pasażerskiego z systemem wspomagania domykania, podświetlany stopień 
	

	40
	Tylne drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone
	

	41
	Wymagana liczba miejsc 9 (kierowca + 8 pasażerów)
	

	42
	Komputer pokładowy 
	

	43
	Trójkąt ostrzegawczy
	

	44
	Gaśnica minimum 2 kg
	

	45
	Linka holownicza
	

	46
	Apteczka medyczna
	

	47
	Pełnowymiarowe  koło zapasowe  w standardzie w miejscu do tego przeznaczonym (rozmiar felgi i opony zgodny z zamontowanymi w pojeździe kołami) lub koło dojazdowe
	

	48
	Zestaw umożliwiający samodzielną wymianę koła zawierający min. podnośnik oraz klucz do kół
	

	49
	Dywaniki  gumowe, w części pasażerskiej podłoga z wykładziną gumową
	

	50
	Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu,  zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,  informującymi o przewozie  osób niepełnosprawnych
	

	51
	Tapicerka i podbitka  odporna na zużycie i zabrudzenie, łatwe w utrzymaniu czystości , zdejmowane pokrowce  na wszystkie siedzenia
	

	52
	Fotele przestrzeni pasażerskiej szybko demontowane w układzie: w III rzędzie kanapa trzyosobowa niedzielona, w II rzędzie 3 fotele pojedyncze lub 1 fotel pojedynczy i 1 fotel podwójny, regulowane wszystkie zagłówki, komplet pasów we wszystkich siedzeniach, 
	

	53
	Zabudowa specjalna: zamontowanie szyn podłogowych do umocowania dwóch wózków inwalidzkich oraz komplet pasów ze zwijaczem, zabezpieczających osoby niepełnosprawne na dwóch wózkach ( z atestem), pas trzypunktowy zabezpieczający osoby niepełnosprawne w wózkach inwalidzkich, uchwyty do mocowania wózków inwalidzkich podłoga pokryta wykładziną antypoślizgową, 
	

	54
	świadectwo homologacji dopuszczające samochód do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,
	




