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                       Załącznik nr 2 do SIWZ 


                                                    FORMULARZ OFERTOWY



……………………………….
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

         ………………………………..                                                                                 
                                         (miejscowość, data)

.......................................
(nazwa wykonawcy)

.......................................
(siedziba wykonawcy)

….................................................
(NIP/Regon) 

………………………………………………………….
 (tel./fax)                               e-mail

….........................................................................................
(adres do korespondencji w trakcie trwania 
postępowania, jeśli jest inny niż Siedziba)


   Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Zakup  9-cio osobowego samochodu  specjalnie przystosowanego do przewozu mieszkańców  Domu Pomocy Społecznej Nr 1  w  Lęborku będących na wózkach inwalidzkich w ramach         ,, Programu wyrównywania różnic między regionami III” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ za cenę ryczałtową(C):
netto   …………….………………………………………….zł,
(słownie złotych: …………………………………………………………………………………).
brutto (w tym VAT) …………….………………………………………….zł,
(słownie złotych: …………………………………………………………………………………).
2. Wymagane informacje:

1) Marka ……………………………, model …………………….…, rok produkcji …………….. oferowanego  samochodu osobowego przeznaczonego do przewozu 9 osób. 
Uwaga: nie wypełnienie powyższego będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

2)  Okres gwarancji na silnik i podzespoły (G)………………………………………. 

3) Przegląd serwisowy bezpłatny (P)…………………………………………………………

4) Zużycie energii (Z)……………………………………………………...……………
         Uwaga: Wielkość  zużycia energii musi być podana jako iloczyn zużycia paliwa w cyklu łączonym podane w l/km   i wartości energetycznej paliwa  wynoszącej dla oleju napędowego, zgodnie               z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów     z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert   w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. nr 96 poz. 559) z dnia 10 maja 36MJ/l, i obliczona wg wzoru: l/km x 36MJ/l.   
         
5) Emisja dwutlenku węgla (E)………………………………………………………………….
       Uwaga:Wielkość emisji dwutlenku węgla należy podać zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów ocen ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. nr 96 poz. 559), zmierzoną według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych, określoną w gramach na kilometr. 
   
2. Wykonawca informuje, że:
· wybór oferty nie  będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
· wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): ……………………………………………………….                
Wartość towaru/usług…………… (należy wpisać nazwę towaru/usługi), którego dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego      u Zamawiającego to …………….. zł netto.
   dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:
· wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
· mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy 
o podatku od towarów i usług,
· importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

3. Oświadczenia:

1) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
3) Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4) Na oferowany samochód osobowy przeznaczony do przewozu 9 osób udzielamy następujących gwarancji jakościowych:

a) na  części mechaniczne(w tym silnik i podzespoły)  .................................... miesięcy
b) na   powłoki lakiernicze                       .................................... miesięcy
c) na  perforację elementów nadwozia   .................................... miesięcy
  Wykonawca musi spełnić minimum wymagania Zamawiającego dotyczące gwarancji jakości Wykonawcy określone w pkt 4 SIWZ.


      WYKAZ PARAMETRÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania podstawowe
	L.p.
	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego 
	Parametry oferowane przez Wykonawcę

	1.
	Przeznaczenie
	osobowy
	

	2.
	Rodzaj nadwozia
	mikrobus przeszklony
	

	3.
	Ilość drzwi
	4 (w tym 1 dwuskrzydłowe)
	

	
	Wymiary:
	

	4.
	Rozstaw osi [mm]
	 3300
	

	5.
	Długość [mm]
	5000
	

	6.
	Wysokość [mm]
	1900
	

	
	Silnik
	

	7
	Rodzaj
	Diesel, wysokoprężny, spełniający  normę emisji  spalin i zanieczyszczeń tj. :  tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów (niemetanowych) zgodnie z normą EURO 6
	

	8
	Pojemność [ccm]
	1900
	

	9
	Zużycie paliwa zmierzone według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych w cyklu łączonym (średnie)
	maksymalnie zużycie 7,6 1/100km
	

	10
	Moc silnika
	110 kW
	


Wymagania pozostałe
	Podwozie,nadwozie
	

	11
	Rozmiar kół
	 16 cali 
	

	12
	Komplet opon zimowych i letnich
	
	

	13
	Przeniesienie napędu
	przednia oś
	

	14
	Niezależne zawieszenie  przednie i tylne ze stabilizatorem
	
	

	15
	Skrzynia biegów 
	mechaniczna
	

	16
	Wspomaganie układu kierowniczego
	
	

	17
	Kolorystyka nadwozia
	metalizowany w odcieniach szarości
	

	Bezpieczeństwo (minimum)
	

	18
	Systemy podnoszące bezpieczeństwo jazdy: ABS (układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania), ESP (układ stabilizujący tor jazdy)
	
	

	19
	Pełnowymiarowa poduszka powietrzna kierowcy
	
	

	20
	Pełnowymiarowa poduszka powietrzna pasażera
	
	

	Komfort 
	

	22
	Klimatyzacja  klimatronik trzy strefowa z dodatkowym nawiewem na tył pojazdu i osobną regulacją temperatury, filtr przeciwpyłowy, przełącznik na cyrkulację powietrza wewnętrzną, ogrzewanie z dodatkowym nawiewem na tył pojazdu, podgrzewane szyby przednie i tylne.
	
	

	23
	Elektrycznie sterowane szyby drzwi  z przodu (kierowcy i pasażera)
	
	

	24
	Pełne przeszklenie przedziału pasażerskiego-szyby przyciemniane fabrycznie lub rolety przeciwsłoneczne.
	
	

	25
	Czujnik parkowania tył
	
	

	26
	Regulacja położenia kolumny kierowniczej w 2 płaszczyznach
	
	

	27
	Fotel kierowcy z regulacją wysokości 
	
	

	28
	Elektrycznie sterowane,  podgrzewane lusterka zewnętrzne
	
	

	29
	Trzecie światło STOP + tylne światło 
przeciwmgielne + przednie halogeny przeciwmgielne
	
	

	30
	Dodatkowe kierunkowskazy w tylnych narożnikach dachu pojazdu
	
	

	31
	Radio fabryczne lub zalecane przez producenta z głośnikami z przodu i z tyłu, z zestawem głośnomówiącym
	
	

	32
	Nawigacja  - język komunikatów polski
	
	

	Zabezpieczenie
	

	33
	Immobiliser w kluczyku
	
	

	34
	Zamek centralny
	
	

	35
	Blokada dostępu do wlewu paliwa (automatycznie po zamknięciu pojazdu lub z linki lub z kluczyka)
	
	

	36
	Autoalarm – sterowany zdalnie z funkcją sterowania zamkiem centralnym .
Aktywowany i wyłączany bez sygnałów dźwiękowych, honorowany przez firmy ubezpieczeniowe 
Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od zewnątrz
	
	

	37
	Kluczyk z pilotem z funkcją sterowania zamkiem centralnym – 2 szt.
	
	

	Wyposażenie

	38
	Winda w świetle drzwi tylnych umożliwiająca transport osoby na wózku inwalidzkim do pojazdu, wyposażona standardowo. 
Przełączniki służące do opuszczania i podnoszenia windy, lub pilot na kablu spiralnym obsługujący wszystkie funkcje
Barierka bezpieczeństwa otwierana po opuszczeniu platformy,
Migacze, załączone automatycznie przy włączeniu windy,
Włącznik windy
Parametry windy:
- ładowność -350 kg+/- 20 kg,
- Platforma aluminiowa o wymiarach 11000 x800 mmm     ( długość x szerokość) +/- 10 cm,
- masa własna urządzenia –maksymalnie 145 kg.,
Napięcie instalacji elektrycznej-12 V
Winda zamontowana do pojazdu
Komplet dokumentów do rejestracji  przez Urząd Dozoru Technicznego.

	
	

	39
	Suwane drzwi z prawej strony (przeszklone) dla przedziału pasażerskiego z systemem wspomagania domykania, podświetlany stopień 
	
	

	40
	Tylne drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone
	
	

	41
	Wymagana liczba miejsc 9 (kierowca + 8 pasażerów)
	
	

	42
	Komputer pokładowy 
	
	

	43
	Trójkąt ostrzegawczy
	
	

	44
	Gaśnica minimum 2 kg
	
	

	45
	Linka holownicza
	
	

	46
	Apteczka medyczna
	
	

	47
	Pełnowymiarowe  koło zapasowe  w standardzie w miejscu do tego przeznaczonym (rozmiar felgi i opony zgodny z zamontowanymi w pojeździe kołami) lub koło dojazdowe
	
	

	48
	Zestaw umożliwiający samodzielną wymianę koła zawierający min. podnośnik oraz klucz do kół
	
	

	49
	Dywaniki  gumowe, w części pasażerskiej podłoga z wykładziną gumową
	
	

	50
	Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu,  zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,  informującymi o przewozie  osób niepełnosprawnych
	
	

	51
	Tapicerka i podbitka  odporna na zużycie i zabrudzenie, łatwe w utrzymaniu czystości , zdejmowane pokrowce  na wszystkie siedzenia
	
	

	52
	Fotele przestrzeni pasażerskiej szybko demontowane w układzie: w III rzędzie kanapa trzyosobowa niedzielona, w II rzędzie 3 fotele pojedyncze lub 1 fotel pojedynczy i 1 fotel podwójny, regulowane wszystkie zagłówki, komplet pasów we wszystkich siedzeniach, 
	
	

	53
	Zabudowa specjalna: zamontowanie szyn podłogowych do umocowania dwóch wózków inwalidzkich oraz komplet pasów ze zwijaczem, zabezpieczających osoby niepełnosprawne na dwóch wózkach ( z atestem), pas trzypunktowy zabezpieczający osoby niepełnosprawne w wózkach inwalidzkich, uchwyty do mocowania wózków inwalidzkich podłoga pokryta wykładziną antypoślizgową, 
	
	

	54
	świadectwo homologacji dopuszczające samochód do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,
	
	






5. Wykonawca jest małym/średnim/* przedsiębiorcą ( *niepotrzebne skreślić)


6. Oferta nasza zawiera ................ kolejno ponumerowanych stron.







…………….……. , dnia ………….……. r. 
    (miejscowość)						        …………………………………………
                                                                                    podpis osoby 
  upoważnionej do   reprezentowania wykonawcy 



1

