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1. Rodzaj dzwigu — SGA dzwig osobowo — szpitalny

Numer fabryczny — rok budowy — 20159/1990r.

Udzwig 1000 kg — 3 przystanki

Zakres wykonywania ustugi:

1. konserwacja stata urzadzen dzwigowych raz w miesigcu,

2.usuwanie drobnych awarii na zgloszenie,

3.badania skutecznosci dziatania elektrycznych urzadzef ochronnych i rezystancji izolacji
obwodéw elektrycznych dzwigéw oraz  pomiary skutecznosci dziatania urzadzen
ochronnych - kwiecien 2017r.,

4.udzial w badaniach przeprowadzonych przez UDT - kwiecien 2017r.,

5.dojazdy do urzadzen na konserwacje.

2. Rodzaj dzwigu - dzwig towarowy maly typ PAE

Numer fabryczny — 55409 / 1989

Udzwig — 100kg - ilo$¢ przystankow — 2

Zakres wykonywania ustugi:

1.konserwacja stata urzadzen dzwigowych raz w miesigcu,

2.usuwanie drobnych awarii na zgloszenie,

3.badania skutecznosci dziatania elektrycznych urzadzen ochronnych i rezystancji izolacji
obwodoéw elektrycznych dzwigéw oraz  pomiary skutecznosci dziatania urzadzen
ochronnych - kwiecien 2017r.,

4.dojazdy do urzadzen na konserwacje.

3. Rodzaj dzwigu - dzwig towarowy maly typ PAE
Numer fabryczny — 55408 / 1989
Udzwig — 100kg - ilo$¢ przystankow — 3
Zakres wykonywania uslugi:
1.konserwacja stata urzadzen dzwigowych raz w miesiacu,
2.usuwanie drobnych awarii na zgloszenie,
3.badania skutecznos$ci dziatania elektrycznych urzadzen ochronnych i rezystancji izolacji
obwodéw elektrycznych dzwigdw oraz  pomiary skutecznosci dziatania urzadzen
ochronnych - kwiecien 2017r.,
4.dojazdy do urzadzen na konserwacje.
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