[image: image1.jpg]1.Dane dotyczace urzadzen i instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SAP) wraz z urzgdzeniami
wspolpracujgcymi w obiektach DPS:

a). centrala systemu sygnalizacji pozaru — BOSCH FPA - 5000, ktora dozpruje trzy
budynki

e budynek palacowy lozkowy,

e budynek gléwny lozkowy,

e budynek kuchnii pralni.

W systemie zainstalowano:
e czujki dymu i temperatury - 235 szt
e reczne ostrzegacze pozarowe wewngtrzne - 24 szt

b) okienny system oddymiania 0SO — MCR dwéch klatek schodowych budynek glowny
lozkowy,

¢) zabezpieczenie Klatki schodowej KM przed zadymieniem (system nadci$nienia)
z centralka sterujaca zasilanie MCR OMEGA C 2100c

e jedna klatka budynek patacowo tozkowy.

2.Zakres ustug

a) konserwacja stala urzadzen i instalacji jeden raz na kwartat potwierdzona kazdorazowo
protokotem,

b) usuwanie stanoéw alarmowych systemow na wezwanie telefoniczne,

¢) obowigzkowa obecnos$¢ podczas éwiczen ewakuacyjnych.
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